Odgovor recenzentima

Poštovani,

prihvatila sam vaše primjedbe i popravila sledeće:

- jedinice fizičkih veličina i znak postotka sam navela sa razmakom poslije brojne vrijednosti.

- sve slike sam uvećala, posebno 6 a) i b)

- dio zaključka sam prepravila i sada on glasi ovako : *„Da bi to bilo izvodljivo, monitoring izvorišta je potrebno sprovoditi i na tački uzvodno od postojeće čime bi operater u vodovodu imao dovoljan vremenski period za prilagođavanje rada tehnoloških jedinica bistrenja vode uslovima njenog kvaliteta. Da bi se izbjegao uticaj operatera na potrebne doze koagulanta, pri datim mutnoćama sirove vode, neophodno je uvesti sistem automatskog doziranja koagulanta.“*

Sve promjene u radu su jasno označene crvenom bojom.

Hvala na razumijevanju.

Lijepi pozdrav,

Slobodanka Zorić